**PRILOG B**

**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Tražene tehničke specifikacije** |
|  | Model karoserije: limuzina s 5 vrata (liftback) |
|  | Motor pogonjen diesel gorivom |
|  | Motor u skladu s normom za zaštitu okoliša: EURO 6 ili jednakovrijedno |
|  | Snaga motora: min. 110 kW |
|  | Zapremnina motora: min 1968 ccm |
|  | Električna parkirna kočnica |
|  | Kamera za vožnju unatrag |
|  | Broj putničkih sjedala: 5 |
|  | Vrata: min. 5 vrata |
|  | Mogućnost podešavanja vozačeva sjedala po visini, dužini i nagibu |
|  | Spremnik goriva: min. 45 l |
|  | Svjetlosni asistent i senzor za kišu |
|  | Rezervni kotač (smanjenih dimenzija) |
|  | Električni podizači stakala |
|  | Grijano stražnje staklo s brisačem |
|  | Električno podesiva i grijana vanjska ogledala |
|  | Klima uređaj |
|  | LED prednja svjetla |
|  | Prednja svjetla za maglu |
|  | Multimedija: DAB, USB, interaktivni zaslon, Bluetooth modul za povezivanje |
|  | Mjenjač: automatski (DSG 7-stupanjski) |
|  | Parkirni senzori sprijeda i straga |
|  | Centralno zaključavanje vrata s daljinskim upravljanjem |
|  | Zračni jastuci za vozača i suvozača |
|  | ABS sustav protiv blokiranja kotača |
|  | Indikator tlaka zraka u gumama |
|  | ESP sustav za elektronsku kontrolu stabilnosti vozila |
|  | 2 ključa s daljinskim upravljanjem |
|  | Sigurnosni vijci kotača sa zaštitom protiv krađe |